## UM-1 Driver Ver.1.0.1 per Windows® 8/8.1

(Nota)
In nessun caso Roland Corporation ("Roland") sarà responsabile verso gli utenti finali per eventuali danni, inclusi, ma non limitati, ai danni finanziari per la perdita di profitti aziendali o di informazioni commerciali derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Tale clausola è valida anche se Roland viene avvisata della possibilità di questo tipo di danni.

* | Tutti i file e altri materiali contenuti in questa cartella sono di proprietà di Roland. È vietata qualsiasi modifica, duplicazione, distribuzione o riproduzione di questo materiale. Inoltre, Roland si riserva il diritto di apportare modifiche a questi programmi senza alcun preavviso.

* | Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
* | Tutti i prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sul driver

Questo è il driver UM-1 (UM-1, UM-1S, UM-1X, UM-1SX, UM-1EX) per Microsoft® Windows® 8/8.1.

* | Per i PC abilitati al tocco, durante il funzionamento sostituire la parola "fare clic" in questo documento con "toccare".

### Requisiti del sistema

Questo driver richiede i seguenti requisiti.

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 8/8.1 (Edizione a 64 bit/Edizione a 32 bit)

  * | Questo driver non funziona con Windows RT.

Computer
  PC compatibile con Windows dotato di porta USB

  * | Il prodotto non può essere utilizzato con una porta USB 3.0 non compatibile con le specifiche USB 2.0.
  * | Se il prodotto non funziona correttamente quando è collegato a una porta USB 3.0, è necessario collegarlo a una porta USB 2.0.
  * | Le prestazioni del prodotto rimarranno invariate anche se connesso a una porta USB 3.0.

> * | Questo driver non può essere utilizzato in un ambiente Windows virtuale, ad esempio Hyper-V o Virtual PC.

> * | I computer Mac su cui è in esecuzione Microsoft Windows non sono supportati.

### Avvisi e limitazioni

- Se le prestazioni e le specifiche del computer sono inadeguate potrebbero verificarsi interruzione dell'audio o altri problemi in riproduzione. Anche i tipi di applicazioni utilizzati e il modo in cui vengono utilizzati possono influenzare il corretto utilizzo.
- Su alcuni computer, il driver non viene caricato correttamente se UM-1 è già collegato quando si avviaWindows. Di conseguenza, non sarà possibile utilizzare UM-1 tramite USB. In tal caso, attendere che Windows venga avviato prima di collegare UM-1.
- Se UM-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1, quindi scollegare il cavo USB di UM-1 e ricollegarlo.
- Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato durante l'utilizzo di UM-1, UM-1 potrebbe non funzionare più correttamente. In tal caso, dopo il ripristino, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1 quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di UM-1.
- Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione, ad esempio l'accesso a un'unità CD-ROM o alla rete durante l'utilizzo di UM-1, UM-1 potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano UM-1, quindi scollegare il cavo USB di UM-1 e ricollegarlo.

## Installazione

* | Per reinstallare o aggiornare il driver, consultare "Per reinstallare."

1. Avviare Windows con tutti i cavi USB scollegati.
   (eccetto la tastiera e il mouse)
2. Prima di iniziare l'installazione chiudere tutte le applicazioni.
3. Nella schermata Start, visualizzare il Desktop.
4. Fare doppio clic sull'icona Setup.

   * | Se viene visualizzata una schermata di conferma relativa a Windows SmartScreen, fare clic su [Esegui comunque].

5. Viene visualizzata una schermata di conferma relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].
6. Viene visualizzato il messaggio "UM-1 Il driver verrà installato sul computer. ---." Fare clic su [Avanti].

   * | Se viene visualizzato un altro messaggio, seguire le indicazioni del messaggio.

7. Fare clic su [Avanti] per iniziare l'installazione.
8. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Sicurezza di Windows, fare clic su [Installa].
9. Viene visualizzato il messaggio "È possibile installare il driver. ---."

   * | Se viene visualizzato un altro messaggio, seguire le indicazioni del messaggio.

10. Impostare interruttore ADVANCED DRIVER di UM-1 sulla posizione "ON."
11. Utilizzare un cavo USB per collegare UM-1 al computer.
    Il driver viene installato automaticamente.
12. Quando viene visualizzato il messaggio "Installazione completata.", l'installazione è completa.
    Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo "Installazione driver."
13. Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica delle impostazioni di sistema", fare clic su [Sì] per riavviare Windows.
14. Consultare "Informazioni preliminari," ed effettuare le impostazioni necessarie per utilizzare UM-1. Se non si effettuano tali impostazioni non sarà possibile utilizzare UM-1.

    * | Se non è possibile utilizzare UM-1 dopo averlo collegato, è possibile che si sia verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

## Informazioni preliminari

### Impostazioni del dispositivo di ingresso/uscita per l'applicazione

Nell'applicazione che si intende utilizzare, specificare il dispositivo MIDI da utilizzare. Per informazioni dettagliate su come effettuare queste impostazioni, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

* | Se non è possibile selezionare il dispositivo UM-1, si è verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

#### Dispositivi di ingresso/uscita MIDI

* | In Windows Media Player, non è possibile utilizzare il dispositivo di ingresso/uscita MIDI di UM-1. Nell'applicazione compatibile MIDI selezionare il seguente dispositivo.

[Dispositivi MIDI OUT]
  UM-1
[Dispositivi MIDI IN]
  UM-1

## Per modificare le impostazioni

### Per modificare o verificare le impostazioni

1. Quando si modificano le impostazioni del driver, assicurarsi sempre prima di chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1. Questa verifica non è necessaria quando si controllano solo le impostazioni.

   * | Uscire non solo dalle applicazioni Desktop ma anche da Windows Store Apps. Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

2. Visualizzare la "schermata Start"/"Visualizzazione Tutte le app" e fare clic su "UM-1".

   * | Se nella "schermata Start"/"Visualizzazione Tutte le app" non è presente "UM-1", aprire il "Pannello di controllo", modificare l'opzione "Visualizza per:" selezionando la visualizzazione per icone (Icone grandi o Icone piccole), quindi fare clic su "UM-1".

3. Viene visualizzata la finestra di dialogo "UM-1 Impostazioni del driver."
4. Per modificare le impostazioni, apportare le modifiche e fare clic su [OK]. Per semplificare il controllo delle impostazioni, assicurarsi di fare clic su [Annulla] dopo aver esaminato le impostazioni.

   * | Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

### Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni

Finestra di dialogo "Carico leggero"
  Di solito, è opportuno lasciare questa casella di controllo deselezionata.

  * | L'impostazione modificata avrà effetto dopo aver scollegato e ricollegato il cavo USB di UM-1.

Pulsante "Mostra Leggimi"
  Questo pulsante mostra il file LEGGIMI (questo documento).
Informazioni
  In questo campo viene indicata la versione del driver.

## Per reinstallare

1. Eliminare il driver come descritto nella sezione "Per disinstallare."

   * | Quando si esegue la disinstallazione, le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni del driver verranno inizializzate. Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

2. Installare il driver come descritto nella sezione "Installazione."

## Per disinstallare

1. Avviare Windows con tutti i cavi USB scollegati.
   (eccetto la tastiera e il mouse)
2. Prima di iniziare la disinstallazione chiudere tutte le applicazioni.

   * | Uscire non solo dalle applicazioni Desktop ma anche da Windows Store Apps. Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

3. Aprire "Pannello di controllo" e fare clic su "Disinstalla un programma."

   * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Programmi e funzionalità."

4. Nell'elenco, scegliere il "UM-1 Driver" e fare clic su "Disinstalla/Cambia."
5. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

   * | Se viene richiesto di immettere la password per un account amministrativo, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi eseguire la disinstallazione.

6. Sullo schermo viene indicato "Il driver UM-1 installato verrà disinstallato." fare clic su [OK].
7. Quando viene visualizzato il messaggio "Disinstallazione completata.", fare clic su [OK] per riavviare Windows.

## Risoluzione dei problemi

### Impossibile installare/disinstallare il driver

Interruttore ADVANCED DRIVER di UM-1 è impostato su "ON"?
  Impostare interruttore ADVANCED DRIVER di UM-1 sulla posizione "ON."
L'accesso a Windows è stato effettuato con i privilegi utente appropriati?
  É necessario accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator.

  * | Per ulteriori informazioni, consultare l'amministratore di sistema del computer.

### Impossibile selezionare/utilizzare il dispositivo UM-1

Il driver è stato installato correttamente?
  Se non è possibile utilizzare UM-1, nonostante il driver sia stato installato, il driver potrebbe non essere installato correttamente. Per reinstallare il driver, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare."
L'unità UM-1 è utilizzata da un altro software?
  Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1 quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di UM-1.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Il nome del dispositivo MIDI di UM-1 è visualizzato?
  In caso contrario, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1 quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di UM-1.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Sul computer è stata attivata una modalità Sospensione quando UM-1 era collegato?
  Se UM-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1, quindi scollegare il cavo USB di UM-1 e ricollegarlo.
Il cavo USB è stato scollegato e ricollegato quando UM-1 era in uso?
  Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato durante l'utilizzo di UM-1, UM-1 potrebbe non funzionare più correttamente. In caso contrario, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1 quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di UM-1.
Su alcuni computer, se UM-1 viene collegato durante l'avvio di Windows, il driver non viene caricato correttamente e non è possibile utilizzare UM-1 tramite USB.
  In tal caso, attendere che Windows venga avviato prima di collegare UM-1.

### Viene quindi visualizzato il numero "2-" all'inizio del nome del dispositivo

È possibile che UM-1 sia stato collegato a una porta USB differente?
  Se si collega UM-1 a una porta USB differente, il sistema operativo potrebbe automaticamente aggiungere un numero all'inizio del nome del dispositivo.
  Anche in tal caso, non viene causato alcun problema al funzionamento di UM-1.

  * | Per ripristinare il nome del dispositivo senza il numero aggiunto, collegare UM-1 alla stessa porta USB utilizzata per l'installazione o reinstallare il driver come descritto nella sezione "Per reinstallare."

### Non viene emesso alcun suono oppure non è possibile eseguire la riproduzione o la registrazione

Il driver è stato installato correttamente?
L'unità UM-1 è utilizzata da un altro software?
Sono state effettuate le impostazioni come descritto in "Informazioni preliminari" in modo da consentire l'utilizzo di UM-1?
  UM-1 non può essere utilizzato se non si effettuano queste impostazioni. Consultare le sezioni di "Informazioni preliminari."
È possibile che la modalità Sospensione sia stata immessa durante la riproduzione o la registrazione?
  Se UM-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano UM-1, quindi scollegare il cavo USB di UM-1 e ricollegarlo.
Durante la riproduzione o la registrazione, è stato scollegato e ricollegato il cavo USB?
  Se si scollega e ricollega il cavo USB durante la riproduzione o la registrazione, UM-1 non esegue più la riproduzione o la registrazione. Interrompere e riavviare la riproduzione o la registrazione. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano UM-1, quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di UM-1.

### Parte della riproduzione è errata: ad esempio, note interrotte prematuramente o perdute

I problemi potrebbero essere risolti effettuando le impostazioni riportate di seguito.

Provare ad aggiornare il driver della scheda video
  È possibile eliminare rumori metallici e improvvisi aggiornando il driver della scheda audio installata nel computer.
Windows Update / Microsoft Update
  È possibile risolvere il problema aggiornando il sistema con "Windows Update" o "Microsoft Update" di Microsoft.
Controllare le impostazioni di risparmio energetico
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Opzioni risparmio energia."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Opzioni risparmio energia."

  2. In "Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia," scegliere "Prestazioni elevate."

     * | Se il piano "Prestazioni elevate" non viene visualizzato, fare clic su "Mostra combinazioni aggiuntive."

  3. Nell'area Prestazioni elevate, fare clic su "Modifica impostazioni combinazione."
  4. Fare clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia."
  5. In Impostazioni avanzate, fare clic sul simbolo "+" per "Disco rigido" e sul simbolo "+" per "Disattiva disco rigido dopo" per aprirlo.
  6. Fare clic su "Impostazioni (minuti)," quindi sulla freccia giù per cambiare l'impostazione su "Mai."
  7. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Opzioni risparmio energia.
  8. Chiudere la schermata "Modifica combinazioni per il risparmio di energia."
Impostazioni di "Opzioni prestazioni" delle proprietà Sistema
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Sistema."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Sistema."

  2. Sulla sinistra, fare clic su "Impostazioni di sistema avanzate."
  3. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

     * | Se viene richiesto di immettere la password per un account Amministratore, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi rieseguire le impostazioni.

  4. Fare clic su [Impostazioni] nella sezione Prestazioni, quindi fare clic sulla scheda [Avanzate].
  5. Selezionare "Servizi in background " e fare clic su [OK].
  6. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà del sistema."
Tali problemi potrebbero essere risolti selezionando la casella di controllo "Carico leggero" nella finestra di dialogo Impostazioni del driver.
  Per modificare o verificare le impostazioni, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per modificare le impostazioni."

  * | L'impostazione modificata avrà effetto dopo aver scollegato e ricollegato il cavo USB di UM-1. A meno che non si verifichino problemi, utilizzare l'impostazione deselezionata.

Copyright (C) 2013 Roland Corporation. Tutti i diritti riservati.