## UM-1 Stuurprogramma Ver.1.0.1 voor Windows® 8/8.1

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Alle bestanden en ander materiaal in deze map zijn auteursrechtelijk beschermd door Roland. Deze informatie mag niet gewijzigd, aangepast, gekopieerd, verdeeld of nagemaakt worden. Bovendien behoudt Roland het recht om deze programma’s en bestanden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Over dit stuurprogramma

Dit is het stuurprogramma van de UM-1 (UM-1, UM-1S, UM-1X, UM-1SX, UM-1EX) voor Microsoft® Windows® 8/8.1.

* | Voor pc's met aanraakfuncties vervangt u het woord "klikken" in dit document door "tikken" wanneer u het apparaat bedient.

### Systeemvereisten

Dit stuurprogramma heeft de volgende vereisten.

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 8/8.1 (Editie met 64 bits/Editie met 32 bits)

  * | Dit stuurprogramma werkt niet op Windows RT.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

  * | U kunt dit product alleen gebruiken met een USB 3.0-poort die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
  * | Als dit product bij aansluiting op een USB 3.0-poort niet naar behoren werkt, moet u het op een USB 2.0-poort aansluiten.
  * | Zelfs als het product is aangesloten op een USB 3.0-poort, zal dit de prestaties van het product niet wijzigen.

> * | Dit stuurprogramma kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving, zoals Hyper-V of Virtual PC.

> * | Mac computers met Microsoft Windows worden niet ondersteund.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Op bepaalde computers laadt het stuurprogramma niet correct als de UM-1 al is aangesloten terwijl Windows is opgestart. Bijgevolg is het niet mogelijk om de UM-1 via USB te gebruiken. Wacht in dit geval tot Windows het verbinden met de UM-1 heeft gestart.
- Als de UM-1 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de UM-1 en vervolgens de USB-kabel van de UM-1 los te koppelen en opnieuw te verbinden.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw aangesloten terwijl de UM-1 in gebruik is, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. In dit geval dient u alle toepassingen, na hervatten, te sluiten die de UM-1 gebruiken en koppel de USB-kabel van de UM-1 los en sluit hem vervolgens weer aan.
- Als uw computer zware processen verwerkte, zoals toegang verkrijgen tot een CD-ROM-station of network, terwijl de UM-1 werd gebruikt, werkt de UM-1 mogelijk niet langer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw. Sluit alle programma’s die de UM-1 gebruiken en koppel de USB-kabel van de UM-1 los en sluit hem opnieuw aan als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen.

## Installatie

* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Start Windows met alle USB-kabels losgekoppeld.
   (behalve toetsenbord en muis)
2. Sluit alle toepassingen voordat u begint met de installatie.
3. Geef op het Startscherm het Bureaublad weer.
4. Dubbelklik op het pictogram Setup.

   * | Als er een bevestigingsscherm verschijnt met betrekking tot Windows SmartScreen, klikt u op [Toch uitvoeren].

5. Een bevestigingsscherm over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op [Ja].
6. Het bericht "UM-1 Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd op uw computer. ---" verschijnt. Klik op [Volgende].

   * | Volg de aanwijzingen van eventuele andere berichten die verschijnen.

7. Klik op [Volgende] om de installatie te starten.
8. Als een dialoogvenster over Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op [Installeren].
9. Het bericht "Klaar voor installatie van het stuurprogramma. ---" verschijnt.

   * | Volg de aanwijzingen van eventuele andere berichten die verschijnen.

10. Stel de ADVANCED DRIVER-schakelaar van de UM-1 in op de "ON"-stand.
11. Gebruik een USB-kabel om de UM-1 aan te sluiten op uw computer.
    Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
12. Als het "Installatie is voltooid."-bericht verschijnt is de installatie voltooid.
    Klik op [Sluiten] om het dialoogvenster "Instellingen stuurprogramma" te sluiten.
13. Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.
14. Raadpleeg "Voordat u begint" en voer de nodige instellingen uit voor gebruik van de UM-1. U kunt de UM-1 niet gebruiken zonder deze instellingen.

    * | Als u de UM-1 niet kunt gebruiken na aansluiting, is het mogelijk dat er zich een probleem heeft voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

In de toepassing(en) die u zult gebruiken dient u het MIDI-apparaat te bepalen. (Voor meer gegevens over deze instelling, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Als u de UM-1 niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de UM-1 niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  UM-1
[MIDI IN-apparaten]
  UM-1

## Om de instellingen te wijzigen

### Instellingen wijzigen of controleren

1. Wanneer u de stuurprogramma-instellingen wijzigt, dient u er altijd voor te zorgen dat u eerst alle toepassingen die gebruik maken van de UM-1, afsluit. Dit is niet noodzakelijk wanneer u de instellingen alleen controleert.

   * | Sluit niet alleen Bureaublad-toepassingen af, maar ook Windows Store Apps. Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

2. Geeft het "Startscherm"/"Apps-weergave" weer en klik op "UM-1".

   * | Als "UM-1" niet bestaat, opent u in het "Startscherm"/"Apps-weergave" het "Configuratiescherm", stelt u "Weergeven op:" in op de pictogramweergave (Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen) en klikt u vervolgens op "UM-1".

3. Het dialoogvenster "UM-1 Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.
4. Om de instellingen te wijzigen, voert u de wijzigingen door en klikt u op [OK]. Om de instellingen alleen te controleren, klikt u op [Annuleren] na het bekijken van de instellingen.

   * | Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

Het "Light Load"-aanvinkvakje
  Normaal moet u dit vakje niet aanvinken.

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat de USB-kabel van de UM-1 is losgekoppeld en opnieuw gekoppeld.

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".

   * | Bij het ongedaan maken van de installatie worden de instellingen van het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen geïnitialiseerd. Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Start Windows met alle USB-kabels losgekoppeld.
   (behalve toetsenbord en muis)
2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Sluit niet alleen Bureaublad-toepassingen af, maar ook Windows Store Apps. Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Open "Configuratiescherm" en klik op "Een programma verwijderen".

   * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Programma's en onderdelen."

4. Kies "UM-1 Stuurprogramma" in de lijst en klik op "Verwijderen/wijzigen".
5. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

6. "De installatie van het stuurprogramma van de UM-1 wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
7. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Kan het stuurprogramma niet installeren/verwijderen

Is de ADVANCED DRIVER-schakelaar van de UM-1 ingesteld op de "ON"-positie?
  Stel de ADVANCED DRIVER-schakelaar van de UM-1 in op de "ON"-stand.
Bent u ingelogd op Windows met de juiste gebruikersrechten?
  U dient zich in te loggen op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is.

  * | Contacteer de administrator van uw computersysteem voor meer informatie hierover.

### Kan UM-1–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Als u de UM-1 niet kunt gebruiken, zelfs nadat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat het stuurprogramma niet correct werd geïnstalleerd. Volg de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de UM-1 mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de UM-1 gebruiken en koppelt u de USB-kabel van de UM-1 los/opnieuw vast.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de MIDI-apparaatnaam van de UM-1 weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de UM-1 gebruiken en koppelt u de USB-kabel van de UM-1 los/opnieuw vast.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de UM-1 was aangesloten?
  Als de UM-1 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de UM-1 en vervolgens de USB-kabel van de UM-1 los te koppelen en opnieuw te verbinden.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw gekoppeld terwijl de UM-1 werd gebruikt?
  Als de USB-kabel werd losgekoppeld en vervolgens opnieuw werd gekoppeld terwijl de UM-1 wordt gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet langer correct. In dit geval sluit u alle toepassingen af die de UM-1 gebruiken en koppelt u de USB-kabel van de UM-1 los/opnieuw vast.
Op sommige computers wordt het stuurprogramma niet juist geladen als de UM-1 is verbonden terwijl Windows opstart en is het niet mogelijk om de UM-1 via USB te gebruiken.
  Start in dit geval Windows op voordat u de UM-1 aansluit.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de UM-1 misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de UM-1 aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de UM-1.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de UM-1 aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de UM-1 mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de UM-1 kan worden gebruikt?
  De UM-1 kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de UM-1 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de UM-1 en vervolgens de USB-kabel van de UM-1 los te koppelen en opnieuw te verbinden.
Hebt u tijdens de weergave of opname de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw gekoppeld?
  Als u de USB-kabel loskoppelt en vervolgens opnieuw koppelt tijdens de weergave of opname, kan de UM-1 niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet in staat bent om weer te geven of op te nemen, sluit u alle programma’s af die de UM-1 gebruiken en koppelt u vervolgens de USB-kabel van de UM-1 los en vervolgens opnieuw vast.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer het stuurprogramma van uw weergave-adapter bij te werken
  U kunt klik- en plofgeluiden mogelijk voorkomen door het stuurprogramma voor de weergaveadapter geïnstalleerd op uw computer bij te werken.
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Energiebeheer".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Energiebeheer."

  2. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  3. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  4. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  5. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  6. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  7. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  8. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Systeem".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Systeem."

  2. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  3. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  4. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  5. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  6. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.
Dergelijke problemen kunnen mogelijk worden opgelost door het aanvinkvakje "Light Load" in het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen te selecteren.
  Als u de instellingen wilt wijzigen of controleren, kunt u de procedure gebruiken die wordt beschreven in "Om de instellingen te wijzigen".

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat de USB-kabel van de UM-1 is losgekoppeld en opnieuw gekoppeld. Gebruik de niet-geselecteerde (oorspronkelijke) instelling alleen in geval van problemen.

Copyright (C) 2013 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.